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厂家产品及主要客户介绍
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1．安全信号灯STS 
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智能交通信号系统
Safe-T-Signal Warning System

用于预防人员和物流设备在您厂房内的共用区域发生事故

Help prevent accidents where people and material handling equipment share the same space in your facility

专为十字路口、三叉路口及双向路口设计

Designed for four-way, three-way and two-way intersections

使用黄色LED让路标志和红色LED停车标志进行通讯
Communicates using yellow LED yield sign and red LED stop sign

当出现两个或多个红色LED停车标志时，地板上同时投射出蓝色LED灯
When two or more red LED stop signs appear, a blue LED light is also projected onto the floor

单向微波传感器辨别来车/人员
Unidirectional microwave sensors differentiate approaching traffic

可调节传感器感应范围及灵敏度

Adjustable sensing range and sensitivity

用于室内应用

Designed for indoor use

建议的安装高度范围为10英尺到16英尺（3050mm到4875mm）
Recommended mounting height is 10' to 16' from the floor

低能耗：10W-50W

Low power consumption: 10W - 50W

220V插头线

220V plug-in

视频链接

http://www.ritehite.com/en/AM/Resource-Center/Videos/FA1B80AAAFCF4050AE8B90E505426BF0/Safe-T-Signal
现场情况：
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（通道后面）
安装完效果图：
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方案1 

区域声光报警器 SF-540
V3.0 0
使用说明书
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一、产品简介
声光报警器SF-540是一种内置了无线测距模块的预警系统，当安装了本公司带有无线测距 模块的机动车安全管理系统SF-112的机动车进入本系统的测距区域时，本系统会立即发出“车 辆经过，请注意！ ”的语音提示，并强行限制车辆的速度，当带有测距标签的行人经过该区域 时，系统会立即发出“行人经过请注意” ，当车辆和行人同时进入该区域时，系统会播报“人 车交汇，请减速慢行”等，有效的提醒司机和行人安全驾驶，进一步降低机动车事故发生的概 率。

二、产品特点
1、采用无线测距的技术，通过精确测量标签与主机之间的距离实现报警，精度高于0.1米；
2、具有声光警示，支持限速功能；
3、防撞区域可以通过红外遥控设置；        4 、中英文双语操作提示；                 5 、七级音量可调,可根据不同场景调节音量；

三、技术参数
	工作电压
	AC 220V

	工作电流
	待机状态
	≤50mA

	
	报警状态
	≤700mA

	音频格式
	MP3
	码率：16Kbps~320Kbps

	音频输出功率
	8Ω/ 15W  (典型值)

	报警响度
	≤120 db

	信号频段
	6240 – 6739.2MHz

	工作环境温度
	-20~+70℃


四、  操作说明
	具体功能
	功能说明
	具体操作

	区域距离
	设置区域距离，设置范围：1－15 米，实 现进入该区域内报警限速。
	遥控器按“管理设置”系统播报“区域距离设

置，当前区域距离X米”，按“▲”键，距离加 大，按“ ▼”键距离减小，再按“确认”语音提 示“设置成功，当前区域距离X米”。

	区域限速值
	内置7个级别的限速值分别为0KM/H(区域不 限速)，3KM/H (区域限速在3KM/H) 、5KM/H、 8KM/H、12KM/H、15KM/H、20KM/H、25KM/H，当 车辆在区域内行使超过限速值时 报警器提示  “车辆经过，请注意”的同时 (车辆也提示超 速报警) 并对车辆进行限速。
	遥控器按“报警速度”系统播报“区域时速限 速设置”，按“▲”键，限速值加大，按“▼” 键，限速值减小，再按“确认”语音提示“设置成 功”。

	音量调节
	进入“系统设置”可以设置“音量”，8级 音量可调 (1----8最大) 。
	遥控器按“系统设置”系统播报“提示音量设 置”，按“▲”键，音量加大，按“▼”键音量 减小，再按“确认”语音提示“设置成功”。

	查询参数
	可以查询当前设置的区域距离、系统ID。
	按“▲”键，查询区域距离，按“▼”键， 查询区域ID

	恢复出厂设置
	恢复出厂默认设置参数 (默认参数：距离 为5米，速度限速5KM/H，音量最大) 。
	长按“退出”键3 秒，再按“确认”键确认。

	退出
	进入参数设置页面后，可通过按“退出” 退出设置，或者超时10秒自动退出。
	按下“退出”键/超时10秒操作退出，语音提 示“退出设置”。
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该产品只提供辅助预警功能，无人为制止能力，如因司机自身操作不当而引发事故，后果自负！
方案2：

产品使用行业
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叉车区域安全警示
现有的叉车灯大部分为圆形或者方形，较为单一，无法跟普 通车辆区分开来，叉车工作范围大，不及时避让容易影响工 作。
为此，叉车U型区域警示灯使其改变光照形状，方便引导警 示附近操作人员对工程车辆进行避让。
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叉车点/束光
如今重型作业(如仓库或港口叉车、拖车等) 过程中的安全  事故屡屡发生，为了保障工作人员人身安全，安装安全警示 灯显得尤为重要.
叉车灯为行人安全提供警示作用，以降低重型机械作业时   周边意外事故发生的风险，红色或蓝色高度集中的光束照；
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起重机械、门吊、桥吊、天车
由于起重机械作业频繁、起重机附近叉车、工程车出入频繁 、起重机械下方附近人员作业频繁、多数作业环境狭窄、人  员作业有意无意从起重机械下穿越等原因，在危险区域，安 装大功率吊车警示灯，可投射出点光/线束，告诉人员此区  域危险，需要注意安全
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SF-930/SF-935  叉车警示灯(点光)
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SF-930


•   LED 功率：2pcs*5W ；
•   输入电压: 10-80V DC ；
•   防护等级：IP67;
•   颜色：红光/蓝光；
•   工作温度： -40°C-60°C ；
•   寿命：30000H以上；
•   材质：压铸铝外壳，不锈钢支架；
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SF-935
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•   LED 功率: 9pcs*5W
•   输入电压: 10-80V DC
•   防护等级：IP67;
•   颜色：红光/蓝光/白光
•   工作温度： -40°C-60°C
•   寿命：30000H以上
•   材质：压铸铝外壳，不锈钢支架
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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SF-931
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•   LED 功率: 6pcs*5W ；
•   输入电压: 10-80V DC ；
•   防护等级：IP67;
•   颜色：红光/蓝光/绿光；
•   工作温度： -40°C-60°C ；
•   寿命：30000H以上 ；
•   材质：压铸铝外壳，不锈钢支架 ；
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SF-934
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•   LED 功率: 9pcs*5W
•   输入电压: 10-80V DC
•   防护等级：IP67;
•   颜色：红光/蓝光/白光
•   工作温度： -40°C-60°C
•   寿命：30000H以上
•   材质：压铸铝外壳，不锈钢支架
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叉车安全灯           SF-932/SF-933  叉车警示灯(箭头/弧形)               
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SF-932


•   LED 功率: 9pcs*2W ；
•   输入电压: 10-80V DC ；
•   防护等级：IP67;
•   颜色：红光/蓝光/绿光；
•   工作温度： -40°C-60°C ；
•   寿命：30000H以上；
•   材质：压铸铝外壳，不锈钢支架；
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外形图
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SF-933
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•   LED 功率: 1pcs*20W ；
•   输入电压: 10-80V DC ；
•   防护等级：IP67;
•   颜色：红光/蓝光/白光 ；
•   工作温度： -40°C-60°C ；
•   寿命：30000H以上 ；
•   材质：压铸铝外壳，不锈钢支架 ；
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7寸
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SF-931(点光)
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	•
•
•
•
•
•
•
	LED 大功率: 12pcs*5W
输入电压: 9-48V DC ；
防护等级：IP68;
颜色：红光/蓝光/白光；
工作温度： -40°C-80°C ；
寿命：50000H以上 ；
材质：压铸铝外壳，不锈钢支架 ；
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SF-931(束光)                                                   [image: image48.png]
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9寸
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SF-937(点光)


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	•
•
•
•
•
•
•
	LED 大功率:24pcs*5W
输入电压: 9-48V DC
防护等级：IP68;
颜色：红光/蓝光/白光
工作温度： -40°C-80°C
寿命：50000H以上
材质：压铸铝外壳，不锈钢支架
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SF-937(束光)
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